MKT hesaplama programı (stability system II) nasıl kullanılır.

Öncelikle herhangi bir karışıklığa yol açmamak için bilgisayarda windows ayarlardan control panel (kontrol paneli) açılarak, regional options (bölgesel ayarlar) a girilmelidir.
Burada customize (özelleştir) butonuna basılarak decimal symbol (ondalık sembolü) virgül değil nokta yapılmalı, list separator (liste ayracı) noktalı-virgül değil virgül yapılmalıdır.

Tek bir dizi ölçüm için hesaplanacaksa, ölçülen değerler bir text dosyası içinde alt alta sıralanmalı, bu dosyanın uzantısı .mkt yapılmalıdır (.txt değil). Bkz. "ornek.mkt"
Birden fazla dizi ölçüm için hesaplanacaksa, bir Excel spreadsheet'ine ölçüm dizileri kolonlar halinde aktarılmalı, her bir kolonun başlığı olmalı (bu başlıklar sadece rakam olmamalı) ve bu spreadsheet, Excel kullanılarak csv formatında kaydedilmeli (dosya uzantısı .csv olacak). Bkz. "ornek.csv"

Daha sonra MKT programı (MKT.exe) açılarak (tabii önceden kurulmuş olmalı), "Change Folder" butonu ile hazırlanan veri dosyalarının bulunduğu dizin seçilmeli.
Kaynak dosya tipi (mkt veya csv) işaretlendikten sonra, pull down (aşağı açılma) oku ile ilgili dosya seçilmeli.
Herşey doğru yapıldı ise, herhangi bir mesaj gelmeden MKT değerleri hesaplanır.
Tek bir dizi için hesaplandıysa ortada MKT değeri büyükçe yazar.
Birçok dizi için hesaplandıysa sağ-üst köşedeki yeşil pencerede listelenir.
Bu yeşil pencereyi tam açmak için "Expand" butonuna basılır.
Bu pencereden bazı ayarları değiştirmek (örneğin satırları atlayarak hesaplamayı yapmak, vs.) mümkündür.
Ayrıca ana pencereden "Input Activation Energy" değeri değiştirilebilir (program USP'de verilen genel amaçlı değeri kullanır).
	
MKT hesabı yapılan diziler, program ana penceresinin arkasında ikinci bir pencerede grafik olarak da gösterilir. Bu grafik penceresini kapatma için Esc yapmak yeterlidir.

Daha detaylı bir yardım dosyası (İngilizce olarak) F1 ile açılır.
Programın kurulduğu dizin içinde, yazılım validasyon dosyası ek olarak yer almaktadır.

